附件：

**中山大学附属第一医院广西医院高拍仪采购需求**

**一、参数需求**

| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **采购数量** | **采购控制单价/元** | **性能参数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | 台 | 1 | 10000（包含高拍仪和签字版） | 用途 政务中心、金融、医疗、社保、教育、通讯行业、政府机关、企业等  扫描介质 支持文档、单据、图片、照片、各种类别身份证件等  主摄像头 1800万像素，分辨率：4896\*3672，感应器：CMOS，DPI：≥300，图像色彩;24位真彩，对焦方式：非手动对焦，支持手动/自动曝光控制调整，自定义像素，图像畸变：<0.5%，信噪比：≥48dB  扫描幅面 A3、A4、A5、A6、A7纸张、名片、各种类别身份证件  扫描速度 ≤1秒  预扫时间 0秒  图片格式 JPG  图像质量 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等  静态文件输出格式 JPG、PDF、BMP、GIF、PNG、双层PDF、Word、Excel  动态文件输出格式 MP4，AVI，WMV等  视频参数 MJPG4896\*3672@10Fps  USB类型 USB 2.0  扫描光源 自然光+LED补光  顶部LED补光灯特性 "色温（CCT）：6000-6500K  显色指数（CRI Ra）：80-85  光照度（Lux）:≈420Lux"  灯光调节方式 无极调光,＞3级  扫描方式 支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式  软件系统支持 XP/Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统  第二副摄像头 S1单摄像头， 800万像素（3264\*2448@15fps），镜头可调：270°旋转全景拍摄，俯仰角度：≥45度可调  USB2.0 扩展端口 支持3个  外观配置 支持标识具体刻度，包括业务凭证、A3、A4纸等各类身份证规格  二代证阅读（内部集成） "可支持二代证、三代证、港澳台居民居住证；符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；工作频率：13.56MHz（fc）；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<1.0s；具有电源自动保护设计  社保卡读取（内部集成） 支持人社部规范第一、二代社保卡接触读写卡，第三代社保卡接触、非接读写卡，并具有人社部相关检测报告  接触式IC卡读卡模块 支持符合ISO7816的CPU卡  非接触式IC卡读卡模块 支持ISO14443TypeA标准的CPU卡  磁卡刷卡模块 支持2/3轨读(可扩展为1/2/3)  SAM卡座 不低于2个符合GSM11.11的SAM卡座  主麦克风 数字MIC  开关按键 一键触控  待机呼吸灯 支持  电源指示灯 蓝色  副头指示灯 蓝色  可伸缩竖杆 支持A3、A4调节  折叠方式 错位折叠  阻尼转轴 支持  半封闭隐藏接口 支持  安装方式 POGO PIN连接，即插即用  脚踏键 支持  硬质文稿台 支持  可拆卸A3文稿台 支持  电源类型 电源适配器，输入100-240V，50/60Hz；输出9V/1.5A  扫描仪 支持  视频展台 支持  客户端软件 随机自带，一键安装  TWAIN接口 支持  SDK二次开发包 支持WIN7、WIN8、WIN10等操作系统平台下的应用程序标准动态库接口，支持VC、VB、C#、PB、Delphi、Java等开发工具  SDK版本更新 支持浏览器升级提供更新版本  OCR 文字识别 支持将图像转换为Word/Excel/双层PDF等文件，能识别多种通用语言  智能纠偏、裁边 支持  OTR版面分类 支持  证件识别 支持身份证、驾照、行驶证等  图像压缩比例调整 可设置压缩比例调节图像尺寸，＜250K以满足网络传输需求(可自行设定压缩比例，控制图像存储大小)  检索PDF 支持一键生成，全文检索  框选区域扫描 支持  底色净化 支持  正反面合成扫描 支持  多页合成 支持  文档加密 支持，可提供接口  二维码、条码识别 支持一维码、二维码、电子社保卡扫码  画中画 支持  检测翻页、自动扫描 支持（PC软件检测）  定时扫描 支持  录屏 支持  同时录像 支持主副摄像头同时录制  视频水印 支持  录像格式 MP4、AVI、WMV等格式 1920\*1080  产品颜色 水墨黑  包装尺寸 467\*405\*150 MM（长\*宽\*高）  产品重量 "（净重）1.72KG  （毛重）3.6KG" |
| 2 | 签字板 | 台 | 1 |  | 显示屏：  屏幕尺寸 10.1"  显示区域 135mmx216mm  屏幕分辨率 1280x800  色域 72%（NTSC）  显示颜色 16.7M(8bit)  可视角度 水平170°，垂直170°  手写笔：  感应技术 无源电磁感应技术  压感级别 1024级  其他：  接口 USB  功能键 3个  外形尺寸 290 x 210 x 16mm  支持系统 Windows 7/8/8.1/10或更高 |
| 3 | 高拍仪 | 台 | 1 | 10000 | 图像分辨率:(1200万高清像素);  产品尺寸:244 (高度) X218X75MM(展开)244 (高度) X75X75MM(合拢)  净重:470G  幅面:A4幅面(210MMX297MM)  图像色彩:24位;  扫描速度：一键轻触，即时扫描  扫描介质:实体物，试卷，文件，书籍，杂志，证件，名片等  扫描元件：CMOS感光芯片;  图像控制:亮度调整、色彩选择、自动调整曝光;  图片格式：JPEG,TIFPNG,GIF,BMP  视频格式:AVI;  接口:USB2.0数据线接口供电，无须外接电源;  工作电压:4.75V-5.25V  光源:自然光、6颗LED灯补光 |

1. **商务要求**
2. **保修服务：要求提供至少三年质保及免费上门服务。**
3. **注意事项1：如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。**
4. **商务要求：**
5. **供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。**
6. **供应商所提供的货物必须是全新、未使用的装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。**
7. **供应商所响应的产品如有计算机、打印机、空调等财库〔2019〕19号文、财库(2019〕19号文中规定的环保、节能产品政府采购品目清单中产品，须符合国家相关环保节能要求，并达到国家二级或以上能效(水效)标准。**
8. **送货时间：工作日内送达，周一至周五早上8:00-12:00，下午15:00-18:00，周末暂不收货(特殊情况外按采购方送货)。**
9. **付款方式：验收合格后且收到发票后90个工作日内付款(特殊情况会延长)，无法接受请慎投。**
10. **注意事项2：一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并将列入医院失信供应商名单。(在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据违约处理，并列入医院失信供应商名单。)**
11. **送货方式：必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试(保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取即费用总包，不接受和认可供应商其它附加报价)，暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责货，安排人员安装和讲解指导使用。**