附件：

**中山大学附属第一医院广西医院高拍仪采购需求**

**一、参数需求**

| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **采购数量** | **采购控制单价/元** | **性能参数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | 台 | 1 | 10000（包含高拍仪和签字版） | 用途 政务中心、金融、医疗、社保、教育、通讯行业、政府机关、企业等扫描介质 支持文档、单据、图片、照片、各种类别身份证件等主摄像头 1800万像素，分辨率：4896\*3672，感应器：CMOS，DPI：≥300，图像色彩;24位真彩，对焦方式：非手动对焦，支持手动/自动曝光控制调整，自定义像素，图像畸变：<0.5%，信噪比：≥48dB扫描幅面 A3、A4、A5、A6、A7纸张、名片、各种类别身份证件扫描速度 ≤1秒预扫时间 0秒图片格式 JPG图像质量 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等静态文件输出格式 JPG、PDF、BMP、GIF、PNG、双层PDF、Word、Excel动态文件输出格式 MP4，AVI，WMV等视频参数 MJPG4896\*3672@10FpsUSB类型 USB 2.0扫描光源 自然光+LED补光顶部LED补光灯特性 "色温（CCT）：6000-6500K显色指数（CRI Ra）：80-85光照度（Lux）:≈420Lux"灯光调节方式 无极调光,＞3级扫描方式 支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式软件系统支持 XP/Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统第二副摄像头 S1单摄像头， 800万像素（3264\*2448@15fps），镜头可调：270°旋转全景拍摄，俯仰角度：≥45度可调USB2.0 扩展端口 支持3个外观配置 支持标识具体刻度，包括业务凭证、A3、A4纸等各类身份证规格二代证阅读（内部集成） "可支持二代证、三代证、港澳台居民居住证；符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；工作频率：13.56MHz（fc）；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<1.0s；具有电源自动保护设计社保卡读取（内部集成） 支持人社部规范第一、二代社保卡接触读写卡，第三代社保卡接触、非接读写卡，并具有人社部相关检测报告接触式IC卡读卡模块 支持符合ISO7816的CPU卡非接触式IC卡读卡模块 支持ISO14443TypeA标准的CPU卡磁卡刷卡模块 支持2/3轨读(可扩展为1/2/3)SAM卡座 不低于2个符合GSM11.11的SAM卡座主麦克风 数字MIC开关按键 一键触控待机呼吸灯 支持电源指示灯 蓝色副头指示灯 蓝色可伸缩竖杆 支持A3、A4调节折叠方式 错位折叠阻尼转轴 支持半封闭隐藏接口 支持安装方式 POGO PIN连接，即插即用脚踏键 支持硬质文稿台 支持可拆卸A3文稿台 支持电源类型 电源适配器，输入100-240V，50/60Hz；输出9V/1.5A扫描仪 支持视频展台 支持客户端软件 随机自带，一键安装TWAIN接口 支持SDK二次开发包 支持WIN7、WIN8、WIN10等操作系统平台下的应用程序标准动态库接口，支持VC、VB、C#、PB、Delphi、Java等开发工具SDK版本更新 支持浏览器升级提供更新版本OCR 文字识别 支持将图像转换为Word/Excel/双层PDF等文件，能识别多种通用语言智能纠偏、裁边 支持OTR版面分类 支持证件识别 支持身份证、驾照、行驶证等图像压缩比例调整 可设置压缩比例调节图像尺寸，＜250K以满足网络传输需求(可自行设定压缩比例，控制图像存储大小)检索PDF 支持一键生成，全文检索框选区域扫描 支持底色净化 支持正反面合成扫描 支持多页合成 支持文档加密 支持，可提供接口二维码、条码识别 支持一维码、二维码、电子社保卡扫码画中画 支持检测翻页、自动扫描 支持（PC软件检测）定时扫描 支持录屏 支持同时录像 支持主副摄像头同时录制视频水印 支持录像格式 MP4、AVI、WMV等格式 1920\*1080产品颜色 水墨黑包装尺寸 467\*405\*150 MM（长\*宽\*高）产品重量 "（净重）1.72KG（毛重）3.6KG" |
| 2 | 签字板 | 台 | 1 | 　 | 显示屏：屏幕尺寸 10.1" 显示区域 135mmx216mm屏幕分辨率 1280x800色域 72%（NTSC）显示颜色 16.7M(8bit)可视角度 水平170°，垂直170°手写笔：感应技术 无源电磁感应技术压感级别 1024级 其他：接口 USB功能键 3个外形尺寸 290 x 210 x 16mm支持系统 Windows 7/8/8.1/10或更高 |
| 3 | 高拍仪 | 台 | 1 | 10000 | 图像分辨率:(1200万高清像素);产品尺寸:244 (高度) X218X75MM(展开)244 (高度) X75X75MM(合拢)净重:470G幅面:A4幅面(210MMX297MM)图像色彩:24位;扫描速度：一键轻触，即时扫描扫描介质:实体物，试卷，文件，书籍，杂志，证件，名片等扫描元件：CMOS感光芯片;图像控制:亮度调整、色彩选择、自动调整曝光;图片格式：JPEG,TIFPNG,GIF,BMP视频格式:AVI;接口:USB2.0数据线接口供电，无须外接电源;工作电压:4.75V-5.25V光源:自然光、6颗LED灯补光 |

1. **商务要求**
2. **保修服务：要求提供至少三年质保及免费上门服务。**
3. **注意事项1：如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。**
4. **商务要求：**
5. **供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。**
6. **供应商所提供的货物必须是全新、未使用的装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。**
7. **供应商所响应的产品如有计算机、打印机、空调等财库〔2019〕19号文、财库(2019〕19号文中规定的环保、节能产品政府采购品目清单中产品，须符合国家相关环保节能要求，并达到国家二级或以上能效(水效)标准。**
8. **送货时间：工作日内送达，周一至周五早上8:00-12:00，下午15:00-18:00，周末暂不收货(特殊情况外按采购方送货)。**
9. **付款方式：验收合格后且收到发票后90个工作日内付款(特殊情况会延长)，无法接受请慎投。**
10. **注意事项2：一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并将列入医院失信供应商名单。(在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据违约处理，并列入医院失信供应商名单。)**
11. **送货方式：必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试(保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取即费用总包，不接受和认可供应商其它附加报价)，暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责货，安排人员安装和讲解指导使用。**