**中山大学附属第一医院广西医院**

**门诊采血室排队叫号系统（触控一体机系统）参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明** | **数量/单位** |
| 1 | 排队取号机（触控一体机） | **机柜**  19寸立式现代机柜冷轧钢板，外型美观大方；  **显示器**  19寸液晶显示器，显示比例：4：3，分辨率1280\*1024  对比度500:1，亮度250cd/m2  响应时间25ms/TCO99  **触摸屏**  19寸电容触摸屏  **前置式换纸设备：**  80MM热敏打印机，80mm纸宽，自动切纸，打印头寿命：不小于50000000次，切纸刀寿命:1×108行，打印速度:最大640点行/秒  **排队机专用控制机**  2G以上内存/32G以上SSD  **控制面板**：  电源开关、音响、音量、音调可调节;  **电源**：AC220V（10%，50HZ）  内置无线通讯控制器 | 1套 |
| 2 | 触控一体机音响系统 | 一台外置功放+两个扬声器（壁挂或天花） | 1套 |
| 3 | 窗口叫号控制器 | 21个多功能键，6位蓝色LCD显示，4位显示呼叫号码，2位显示等待人数  尺寸约：宽X长X厚=85\*135\*25mm  内置无线接收器 | 4组 |
| 4 | 窗口麦克风 | 供窗口的工作人员使用，用于放大人声，方便窗口玻璃幕墙前后的人员进行沟通 | 4组 |
| 5 | 窗口叫号屏 | 1. 产品规格：21.5寸(16:9)； 2. 显示屏：21.5寸液晶显示器，分辨率：1920X1080,响应时间：5MS,4000:1,对比度，400cd/m2亮度； 3. 壁挂式圆角外壳，外壳美观，冷轧钢板，面板为黑色，四周侧边为银灰色； 4. 含控制系统 5. 尺寸约：长X宽X厚=   526x322x44.3mm | 4套 |
| 6 | 集中排队液晶屏 | 1. 产品规格：43寸(16:9)； 2. 显示屏：43寸液晶显示器，分辨率：1920X1080,响应时间：5MS,4000:1,对比度，400cd/m2亮度； 3. 壁挂式圆角外壳，外壳美观，冷轧钢板，面板为黑色，四周侧边为银灰色； 4. 含控制系统 5. 尺寸约：长X宽X厚=   1015.2x603.4x89.9mm | 1套 |
| 7 | 显示程序 | 定制显示程序，把排队信息显示在窗口叫号屏和集中排队液晶屏上 | 1项 |
| 8 | 安装服务 | 负责整个系统的安装和调试，提供涉及的所有线缆、耗材等 | 1项 |
| 备注：单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用，项目执行过程中不再增加任何费用。 | | | |