	远程会诊中心信息化设备需求清单

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	一体化视频会议终端（1）
	一、整体设计
1.整机集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器、视频会议编解码器模块，具备金属外边框及后盖，无外露天线及其他连线，支持壁挂和移动脚架两种安装方式，附带2只磁吸触控书写笔；
2.整机屏占比≥84%，最薄处≤24mm；
3.边框与后盖板一体化成型；
4.整机下边框内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能；
5.内置的单个摄像头位于整机正面上方居中位置，可拍摄≥5000万像素数的照片，可拍摄清晰度不低于3840×2160（4K），帧率不低于25fps的视频；
6.水平视场角≥86°；
7.支持手动取景模式，支持手动调节焦距及拍摄位置，支持预设位保存，预设位不少于 9 个；支持智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员；
8.内置8阵列麦克风。拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米；
9.支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制功能；
10.麦克风支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭此功能；
11.支持外接麦克风和摄像机进行音视频采集；
12.采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个7W以上高音扬声器和2个18W以上中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz；
13.设备具备多种声音播放模式，如会议模式、影院模式，且支持 AI 智能检测，实现空间自适应模式播放；
14.无线模块支持AP与STA两种工作模式同时工作，即在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，两种工作模式下工作频率均支持2.4GHz和5GHz；
15.无线STA支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，工作距离≥20 米；
16.整机除OPS模块外，前置面板至少包含1个Type-C、2个USB Type-A接口，侧面至少包含1个Touch、2个HDMI in、1个HDMI out、1个RS232、一个USB、1个RJ45 in、1个Audio out接口；
17.在不关闭整机电源的情况下，支持一键关闭和开启液晶屏背光，可在无操作或无信号输入状态下进入待机状态，待机时间可自行设定；
18.整机在关闭液晶屏背光时相比开启液晶背光，功耗降低≥80%，待机功耗≤0.5W；
二、显示系统设计
1.整机采用不小于98英寸超高清LCD液晶显示屏，显示分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16：9，刷新频率：60Hz，响应时间≤14ms，色彩度：10bit，即1.07B，动态对比度≥5000：1，色域覆盖率≥72% NTSC，灰阶≥256级。
2.为保证设备的使用安全及显示效果，要求液晶屏前内置钢化玻璃，钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，玻璃厚度≤3.2mm，玻璃表面硬度≥9H，雾度为（5±2）%，透光率≥88%，且钢化玻璃具备防眩光功能。
3.屏幕亮度≥350cd/m²，支持自适应功能，即根据不同光照环境调整屏幕亮度，且支持手动开启或关闭此功能。
4.提供≥3种图像模式，≥6种色彩空间模式。
三、系统配置
1.采用内嵌安卓系统方案，安卓系统版本不低于Android 16.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。
2.内置8核CPU（四核A72+四核A53），主频不低于2.2GHz。
3.内存不低于4GB，存储不低于128GB。
4.采用i5-12450H或更高配置的CPU，采用16GB或更高配置的内存，采用256GB或更高配置的固态硬盘，采用Windows11及以上正版操作系统；
四、触控配置
1.整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，触摸分辨率：32768×32768，响应时间≤10ms。
2.在单点/多点被遮挡情况下仍能正常触摸书写。
3.触摸屏在照度100klx（勒克司）环境下仍能正常工作。
五、安全能力配置
1.支持设置预警条件，达到对应条件时触发预警行为，例如磁盘空间不足预警，可手动设置磁盘空间阈值（例如终端磁盘空间不足10%），当设备检测到磁盘空间不足时，界面上会弹出告警提示通知系统管理员。
2.支持USB接口禁用，禁用后无法再使用整机USB接口。
3.内置自检维护工具，可一键进行快速自检。
4.为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据网络规划进行web登录设置，可提供WiFi直连登录模式。
5.设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选。
6.热点支持设置SSID隐藏功能。
7.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线传屏，无法通过热点网络访问互联网得视频网站、网页应用，当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常传屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用。
六、白板书写功能配置
1.支持手势操作，包括单指书写、双指缩放、多指拖拽/移动、单手擦除，可通过移动板面扩大书写区域，也可以将白板局部书写内容任意放大缩小。
2.书写笔支持钢笔和马克笔两种笔迹类型，笔迹粗细可任意调节，预置不少于8种颜色及“无限色盘”。
3.支持笔锋书写效果。
4.白板内支持多人同时书写，打开后即可锁定白板并支持至少10点同时书写，多人书写模式下支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容。
5.支持书写体转打印体，开启后可将笔迹转化为文本。
6.支持智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；支持插入智能表格、思维导图、便签和文本。
7.智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画线的方式添加或删除行列，支持通过画线方式实现单元格合并操作。
8.书写内容支持本地保存、二维码分享和邮件分享，二维码分享支持PNG文件格式，且二维码可加密，本地保存支持不少于3种文件格式。
9.支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色。
10.支持多页面管理，可预览各页面内容，且支持通过拖拽页面方式调整页面顺序。
11.在非白板模式下可调出书写板，快捷白板内容亦可导入到白板中进行功能扩展。
七、无线传屏功能配置
1.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，且支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。
2.支持Win7/Win10/Win11/Mac OS 10.12及以上版本操作系统。

八、软件功能设计
1.侧边栏页面中可以看到所有进行中的任务并进入任务，工具栏中可以打开任意应用（白板等）、会议小工具，可对系统进行设置，可切换外部通道、传屏，以上无需退出当前页面便可操作。
2.在屏幕两侧可调出小工具栏，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器功能。
3.支持智能识别书写笔功能，书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式。
4.支持全局书写输入功能，即在文件搜索、浏览器界面的文本输入框点中后，可自动将书写笔迹转换成文字输入。
5.投票器可编辑主题及选项内容，最多可设置10个选项，支持以匿名或者公开方式进行扫码投票，提供单项或者多项的投票选择，最后结果以图表的形式呈现，投票结果支持通过饼状图或柱形图呈现，并支持插入白板界面中展示。
6.支持任意添加应用快捷图标及更换桌面壁纸，最多支持添加7个应用快捷图标，内置的壁纸图片不少于9个，且支持个性化添加。
7.支持实时字幕与翻译，并支持悬浮和全屏显示模式。支持对录制内容进行总结，提炼会议摘要、讨论章节、关键词和待办。
8.内含设备基础应用操作手册，内容分视频和文字版本。支持通过手机扫码方式获取相关内容，且支持一键快速连接在线客服，及时解答产品疑问，支持专人在线演示。
9.支持实时字幕与翻译，并支持悬浮和全屏显示模式。支持对录制内容进行总结，提炼会议摘要、讨论章节、关键词和待办。
10.支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、开关机、命令行推送、备份还原、获取日志功能。
11.会议管理界面具备会议室信息、开始时间、结束时间、预约人、线上线下平台、线下会议地点、签到人数、总人数信息。
12.支持多种启动方式，包括手动打开、预约自启、会控设备启动方式。
	1
	台

	2
	无线发射器
	1.单按键设计,连接距离≥12m。
2.最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms。
3.无线传屏分辨率≥3840×2160@30Hz；BYOM分辨率≥1920×1080@30Hz。
	1
	台

	3
	一体化视频会议终端（2）
	1、超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm。
2、整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G。
3、采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器。
4、无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz；可支持插拔。
5、I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232。
6、整机符合GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度、GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、GB/T 17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、GB/T 17626.4-2018电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T 17626.6-2017射频场感应的传导抗扰度、GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全。
7、整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。
8、整机符合盐雾试验、GB/T 2423.1低温试验、GB/T 2423.2高温试验，确保整机存储、使用安全。
9、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
10、产品符合强制性产品认证制度。
11、产品经过中国节能产品认证。
12、为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°。
13、为保证显示效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩。
14、支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。
15、支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。
16、手机和电脑支持混合投屏展示，可支持4个画面同屏展示。
17、无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示。
18、无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。
19、在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏。
20、电脑投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。
21、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私。
22、传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）。
23、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。
24、可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。
25、可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式。
26、手机和电脑可以向整机传输文件。
27、手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。
28、采用更加符合遥控操作习惯的主页面，在主页面的底部显示≥4个图标。
29、整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联。
30、内置功能强大欢迎界面，内置多种模板，并支持手机编辑欢迎界面。
31、内置应用商城，提供多种应用软件供客户选择。
32、支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件。
33、支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行截屏，并最终保存到手机、电脑上。
34、会议结束后，支持将文件保存至客户端，或者本地扫码保存带走。
35、支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上。
	1
	台

	4
	移动支架
	采用高强度冷轧钢材质，适配尺寸不低于98英寸，承重不低于150KG，支持高度可调节。
	2
	台

	5
	网络音频DSP音柱
	1、铝合金氧化工艺箱体设计，有效减少音箱失真，提高音频清晰度。
2、支持POE++与AES67音频传输协议，毫秒级低延时简易搭建。
3、声源类型：面声源。
4、聚焦会议核心发言体验,采用双跑道型低音单元与20芯高音单元结合，音质通透亮丽，人声表现力突出，中频饱满浑厚。
	2
	只

	6
	网络音频处理器
	1、采用一体化设计，基于数字网络架构开发，可实现一根网线传输音频及各类信息，同时支持线上会议和线下会议。
2、整机硬件控制器、核心芯片等网络通信模块，均采用国产化器件；内置不少于450W电源模块，用于给POE音柱、有线手拉手麦克风等供电；前面板支持一个多功能旋钮，支持控制整体设备输出音量大小，支持对无线麦克风配对模式、有线麦克风配对模式、扬声器配对模式等功能模块进行选择与确认。
3、内置不少于6路90W的POE++网口，不少于1路30W的POE网口，不少于1路RJ45网口；
4、支持适配同品牌无线接收模块，单台支持带载 199个无线麦克风，无线麦克风支持 2.4G+U 段双频备份，连接稳定，可靠性强。
5、单台设备支持带载 199 个有线麦克风，单台设备支持带载 199 个网络音柱/POE 天花喇叭。
6、设备内置有线会讨主机、音频处理器、功放等功能，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能。
7、支持32进24出网络音频处理能力；
8、内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象。
9、兼容 Dante 协议，支持兼容市面 BOSE、森海塞尔、舒尔等网络音频设备。
10、支持同品牌会控屏控制，控制麦克风开关、扬声器音量大小、会后设备统一断电休眠等；支持远程控制设备休眠功能，一键管控；支持远程运维，监察设备运行状态，远程控制设备开关机、远程版本检测升级等功能。
11、支持web上AI自动调音，无需音频处理器的上位机软件调试即可满足会议室使用；web支持专业模式，支持可视化配置音频矩阵等功能，支持自主选择降噪等级；web支持人声均衡模式、男声优化、女声优化、演奏模式、原生直出等EQ模式选择。
12、web支持开启和结束麦克风、扬声器的配对功能。
13、内置 NTP 时间校准服务器，可实时校准时间。
14、支持OTA固件升级，连接web即可实现设备固件更新；支持日志导出功能，可快速排查异常。
15、无需额外服务器，支持自定义订阅设备，可兼容不同电脑，支持windows电脑、MAC、国产化操作系统电脑；支持选择简体中文和英文。
	1
	台

	7
	无线信号拓展器
	1、采用AES67网络音频协议，低延时，高保真。
2、支持U段和2.4G双频段备份技术，兼顾抗干扰和远距离传输功能。
3、支持适配器和POE网线双模式供电。
4、支持199支麦克风同时连接。
5、支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对。
	1
	台
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	无线会议话筒
	1、心型指向性麦克风，支持精准补助正前方声音，有效屏蔽侧面与后方杂音。
2、支持U段和2.4G 双频段备份技术,兼顾抗千扰和远距离传输功能。
3、高灵敏度收音，支持50cm理想拾音距离，声音清晰还原。
4、采用18650蓄电池供电,长续航,内置标准Type-C 充电接口，方便快捷，且支持4000mAh蓄电池。
5、支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对。
6、支持按键复位功能。
7、底座预置卡扣，可快速固定桌面，且方便拆卸。
	5
	台

	9
	充电器
	不低于10口TypeC快速充电器。
	1
	台
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	手持麦克风
	1、心型指向性麦克风，支持精准补助正前方声音，有效屏蔽侧面与后方杂音。
2、支持U段和2.4G 双频段备份技术,兼顾抗千扰和远距离传输功能。
3、高灵敏度收音，支持20cm理想拾音距离，声音清晰还原。
4、采用18650 蓄电池供电,长续航,内置标准 Type-C 充电接口,方便快捷，且支持 4000mAh 蓄电池。
5、支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对，缩短调试时间。
6、支持按键复位功能。
	1
	只
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	4K视频会议终端
	1.会议终端采用硬件分体式结构，国产嵌入式操作系统，嵌入式架构。采用国产自主CPU处理单元、编解码芯片、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片、网络模块、Wi-Fi模块。
2.会议终端支持4路视频输入：包含3路4K HDMI、2路POE网络摄像头；支持3路视频输出：包含持3路4K HDMI。
3.会议终端支持8路音频输入：包含：2路XLR（复合音频口，支持XLR和6.35mm，支持48V幻象电供电）、2路RCA音频输入，1路MIC IN、2路USB音频输入和1路HDMI；会议终端支持6路音频输出：2路RCA音频、2路USB音频和2路HDMI音频。
4.会议终端支持2路自适应千兆网口，可配置不同网段IP，两个IP均可实现视频呼叫，支持双网网络隔离。
5.会议终端正面支持彩色显示屏，能够显示终端IP地址、视频和音频接口、USB接口、RS232接口和会控屏接口连接情况。
6.会议终端支持选配同品牌4K摄像机，采用1/1.8英寸CMOS、不低于842万像素，支持12倍光学+16倍数字变焦、水平视场角可达80°，支持自动取景、人形跟随追踪、发言追踪和智能人像画廊功能。
7.会议终端支持选配同品牌麦克风，采用8阵列麦克风，单台麦克风拾音距离≥8米，麦克风支持支持回音消除和AI降噪功能，能够有效针对常见会议噪音进行降噪处理。
8.会议终端支持通过同品牌会控屏进行终端控制，支持在会控屏上设置呼叫速率、呼叫协议、注册配置、版本升级、扬声器音量调整、麦克风扬声器切换、摄像头PTZ控制和预置位设置、终端休眠、终端关机等终端配置设置操作，除基础的会控功能外，还支持安装第三方云视频会议Rooms的控制器。
9.会议终端支持标准AES67、Dante和Audinate协议网络音视频外设接入。
10.会议终端支持ITU-TH.323、IETFSIP协议，具有良好的兼容性和开放性，支持H.239和BFCP辅流协议。
11.会议终端支持H.265、H.265SVC、H.265SCC、H.264HP、H.264BP、H.264SVC、H.263、H.263+图像编码协议。
12.会议终端支持G.711U、G.711A、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus音频协议；同时支持48K采样率和16K采样率，支持双声道立体声功能，可达到48KHz以上的宽频效果。
13.会议终端支持4K25/30/60fps、1080P60/30fps、720P60/30fps分辨率，本次实际配置主流达到4K60fps情况下，辅流同时达到4K30fps。
14.会议终端支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；85%网络丢包下，语音清晰、可准确理解，不影响会议进行。
15.会议终端支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。
16.会议终端支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持主机通过连接Wi-Fi进行网络通信的同时，也支持自身发射Wi-Fi热点，WiFi热点支持隐藏SSID，支持IPV4和IPV6双协议栈。
17.会议终端支持图像后处理超分功能，将终端接收到的视频流进行超分处理，AI增强图像的画质。
18.会议终端支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
19.会议终端支持web管理后台进行系统固件升级、摄像头固件版本升级、第三方云会议应用安装。
20.会议终端支持web管理后台后台更新/替换终端显示壁纸。
21.会议终端支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象。
	1
	台
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	超清摄像机
	1.全功能USB接口，兼容USB3.0、USB2.0，支持编码输出，支持UVC v1.1~1.5协议。
2.4K超高清:采用全新一代1/2.8英寸、842万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大3840*2160高分辨率的优质图像。
3.采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。
4.超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。
5.PoE支持:有线网络支持PoE供电，控制、供电和视频仅需一条网线即可完成。
6.远程控制:多种控制方式，使用RS232、网络以及USB，对摄像机进行控制。
7.支持Slice和SVC编码模式的H.264码流输出，适应高端USB会议视频应用。
8.丰富完善的接口:支持HMDI、USB3.0、网络接口输出视频。
9.AI跟踪:内置图像识别和跟踪算法，可以实现人形跟踪和自动框选、手势识别
	1
	台
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	术野摄像机
	1.内置1/2.8-type “Exmor” CMOS 传感器，总像素高达238 万像素 ，分辨率最高可达1920*1080P，可输出FHD1080P60 实时图像。
2.支持高清信号，≥30 倍光学变焦，≥12 倍数字变焦。
3.镜头焦距：f=4.3mm(广角端 )到129.0mm(远端 )。
4.光圈：F1.6到F4.7 自动/手动 。
5.可视视角：≥63.7 度（广角端）到2.3 度（远端）。
6.支持HD-SDI或HDMI接口输出，支持格式：1080P60/P59.94/P50/P30/P25帧，72060/P59.94/P50/P30/P25。
7.配有RS485、RS232接口，支持SONY VISCA协议，波特率 9600。
8.白平衡：ATW/自动追踪白平衡 / 自动白平衡 / 手动白平衡/室内 / 室外。
9.聚焦控制：开/关(自动/手动)。
10.信躁比：≥50dB。
11.按键面板功能：变倍放大,变倍减小,菜单切换, 菜单, 亮度+,亮度-,模式, 冻结。
12.物理接口：HDMI、3G HD-SDI。
	1
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	移动推车
	1.摇臂360°选中操作，长度100cm范围内调节。
2.3寸静音刹车滚动。
3.铝合金立柱+抗菌ABS。
4.产品底座600*560mm，高度1500mm。
	1
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	全向麦克风
	1.与4K视频会议终端同一品牌。
2.整机采用8单元麦克风可控阵列，支持全向360°拾音，拾音范围达8米半径。
3.麦克风单体灵敏度-35dBFS。
4.麦克风频响100 Hz 至 10 kHz。
5.整机采用高性能扬声器，功率5W。
6.扬声器最大声压级85dB SPL@1kHz 1m。
7.扬声器频响100Hz~20kHz。
8.扬声器失真＜7%（100Hz~350Hz）<3%（351Hz~4kHz）＜5%（4.1kHz~20kHz）。
9.整机支持全双工音频，整机最大功率9W。
10.整机具有5个按键，接听、挂断、音量+、音量-、麦克风打开/关闭，每个按键均有指示灯。
11.整机首台麦克风支持无线连接，其他麦克风采用RJ45进行级联，最大支持4台麦克风级联。
12.整机支持24V 2A DC供电和POE供电。
13.整机接口支持RJ45×2、USB Type-C×1、DC2.0×1。
14.整机支持USB Type-c连接、USB dongle和RJ45三种方式连接。
	2
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	会议门牌
	1.液晶：15.6寸原装A+级液晶面板。
2.贴合工艺：液晶与玻璃盖板全贴合工艺零缝隙。
3.背光类型：LED背光。
4.物理分辨率：1920*1080。
5.对比度：2000：1。
5.亮度：300 cd/m2。
6.内存：DDR4 2GB。
7.存储：板载16GB工业级固态存储（可定制至板载32G）。
	1
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	会控屏
	11.6英寸屏，分辨率1920(H)×1080(V)；电容触控,触摸精度±1mm，10点触摸，最小识别物8mm；内置操作系统Android 13.0，4G运行内存+32G存储内存。
	1
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	会议系统云平台
	1.会议系统平台具备高级别的安全防护能力，通过国家信息安全等级保护三级认证，以确保在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复等方面符合国家规范要求，全面保障企业设备数据及会议数据的保密性、完整性和可用性。
2.平台厂商要具备较高软件量化管理、质量保障与持续改进能力，具备软件能力成熟度模型集成五级认证证书。
3.厂商通过GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系。
4.提供标准api接口文档，包含会议、通讯录、空间、设备管理等。便于用户根据文档对接调用当前服务，打通外部业务系统与领效星云的数据连通，便于统一的系统管理。
5.打通腾讯会议（企业版/商业版），用户在腾讯会议上预约的会议能同步到领效星云。并且可以在领效星云管控的设备上，提前结束会议。或结合领效星云的自动释放空闲会议策略，实现对会议室资源的高效利用。在领效星云上预约的会议，会自动创建一场腾讯会议，并将会议日程同步到腾讯会议中。
6.集设备资产、设备管控、内容宣发、会议管理、会记管理于一体，无需多套账户，统一管理企业的会议、设备及内容发布。
7.为便于不同区域管理员的配合调度，空间权限调整可支持细化到单个会议室，便于具体会务人员的权限管控，同时支持空间多选。
8.设备主页用于给设备制作个性化桌面。设备每次启动都会显示所制作的内容。通过简单操作，能够轻松选取内容制作模块中已创建的内容，将其添加到设备主页中，发布符合需求的设备主页界面至目标设备进行展示。
9.支持在一个内容里创建和管理多层级页面。支持各种类型的组件，文本、图片、视频、消息、网页等。支持预览编辑的内容，预览发布到设备端的效果，支持点击滑动等操作。
10.支持修改设备名称、标签、空间信息。支持修改无线热点、屏保时间。支持批量设置设备的休眠模式、USB禁用/启用、备份/还原基础信息、WOL唤醒开启/关闭。支持批量设置设备的开/关机、重启、恢复出厂设置、检查系统更新（开机指令需搭配设备伴侣设备）。
11.支持设备类型、操作系统、设备在离线状态、设备最近在离线时间、工作时长、设备SN、设备ID、资产ID、备份信息、系统版本（DSU/MAU）。支持CPU、硬盘、内存、网卡、操作系统的基础信息和CPU、硬盘、内存使用情况。
12.系统以日报的形式向管理员汇报企业内设备、资产和性能情况。针对近24小时内各项性能指标的风险情况，系统将进行时间点和峰值的记录，并提供相应的优化建议。
13.支持展示当前会议室所预约的会议；展示企业当前正在进行的会议，可查看每个会议的详情，支持进行会中控制。
14.支持填写会议地点，或选择会议室，一个会议可选择多个会议室。
15.为提升预约效率，减少会议冲突，需支持实时查看并提示参会人闲忙状态的功能。
16.支持会议信息同步门牌，快速了解会议室状态；实现会议预约、签到、提前结束等功能
17.支持展示企业过往的会议预约记录，可查看每个会议的详情，支持导出单场会议的签到参会情况。
18.支持占用、停用会议室、审批提醒、会议预约、会议变更、会议取消、参会提醒、签到提醒通知。支持邮件/短信/通知方式的配置，管理员可以设置对应通知的通知方式。
19.支持以列表形式展示会议室当前预约日程及会议室设备、人数及是否需要审批等信息，便于用户直观预约。
	1
	套
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	网络交换机
	1.端口：24 个 10/100/1000BASE-T 自适应千兆电口（RJ45）。
2.光口：4 个千兆 SFP 或及以上。
3.管理维护口：Console 调试串口。
4.供电方式：内置单路交流 AC 电源，输入电压 100V～240V 50/60Hz。
5.MAC 地址表容量：≥16K，支持划分VLAN。
6.含2对千兆光模块。
	1
	套
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	机柜
	1.采用冷轧钢板柜体，钢板厚度≥1mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化。
2.机柜容量≥12U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品。
3.机柜前后柜门采用平开打开方式，带机械锁，方便日常维护。
4.机柜支脚采用4个万向高承重脚轮。
	1
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	智能电源管理器
	1.提供8路电源输出插座，单路最大输出功率2200W，所有通道最大输出功率6600W，总电流达30A。
	1
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	会议控制终端
	1.处理器：搭载不低于Inteli5-13代。
2.内存：标配16GB或及以上。
3.硬盘：标配512GB NVMe M.2高速固态硬盘或及以上。
4.显示：集成高清显卡，支持HDMI视频输出接。
5.网络：集成千兆自适应有线网卡。
6.操作系统：预装正版Windows 11操作系统。
7.显示屏：配置不低于23.8英寸1080P。
8.带鼠标、键盘、鼠标垫。
	1
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	便携式操作终端
	1.处理器：搭载不低于Inteli5-13代。
2.内存：标配16GB或及以上。
3.硬盘：标配512GB NVMe M.2高速固态硬盘或及以上。
4.显示屏：不低于14 英寸 IPS 高清防眩光屏幕，16:10 显示比例，分辨率≥1920×1200。
5.接口与网络：配备 RJ45 千兆有线网口、HDMI 视频输出接口、USB-A、全功能 USB-C、3.5mm 音频接口；内置 WiFi6 无线网卡及蓝牙模块。
6.音视频：内置不低于720P高清摄像头。
7.操作系统：预装正版Windows 11操作系统。
	1
	台


