|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **单价 元/m2**  **(含设计)** | | **单价 元/m2** | **备注** |
| 室内写真表膜 | |  | |  |  |
| 户外写真表膜 | |  | |  |  |
| 户外写真裱反光膜 | |  | |  |  |
| 车贴表膜 | |  | |  | 面积大于A4 |
| 黑胶车贴 | |  | |  | 面积大于A4 |
| 户外写真过涂塑板 | |  | |  | 异形裁切 |
|  | |  | 按采购人要求制作 |
| 室内写真过涂塑板 | |  | |  | 异形裁切 |
|  | |  | 按采购人要求制作 |
| 室内写真过KT板 | |  | |  | 异形裁切 |
|  | |  | 按采购人要求制作 |
| 户外写真过KT板 | |  | |  | 异型裁切 |
|  | |  | 按采购人要求制作 |
| 室内写真过涂塑板包小边 | |  | |  | 小塑料边 |
| 室内写真过涂塑板包大边 | |  | |  | 大塑料边 |
| 户外写真过涂塑板包小边 | |  | |  | 小塑料边 |
| 户外写真过涂塑板包大边 | |  | |  | 大塑料边 |
| 户外写真过PVC板 | |  | |  | 5mm |
| 户外写真过PVC板 | |  | |  | 异型裁切5mm |
| 室内写真过PVC板 | |  | |  | 5mm |
| 户外写真过PVC板 | |  | |  | 常规木画框 |
| 户外写真过涂塑板 | |  | |  |
| 户外写真过PVC板裱反光膜 | |  | |  | 8mm |
| 地标 | |  | |  | 车贴裱斜纹膜 |
| 防撞条 | |  | |  | 户外车贴 |
| 透明膜 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 磨砂膜 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 普通喷绘布550 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 黑白喷绘布 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 喷PVC | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 灯片 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 装裱字画 | |  | |  | 按采购人要求制作 |
| 软膜布 | |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  |

中山大学附属第一医院广西医院写真喷绘、标识牌等宣传物料制作市场调研需求清单（一）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **备注** | | |  |  |  |
| X展架 | | PVC画面160cm X60cm | | |  |  |  |
| X展架 | | PVC画面180cm X80cm | | |  |  |  |
| X展架 | | 160cm X60cm单架子 | | |  | | |
| X展架 | | 180cm X80cm单架子 | | |  | |  |
| 门形展架 | | PVC画面160cm X60cm | | |  |  |  |
| 门形展架 | | PVC画面180cm X80cm | | |  |  |  |
| 门形展架 | | 160cm X60cm单架子 | | |  | | |
| 门形展架 | | 180cm X80cm单架子 | | |  | | |
| 门形展架 | | PVC画面100cm X200cm | | |  |  |  |
| 门形展架 | | PVC画面120cm X200cm | | |  |  |  |
| 门形展架 | | 100cm X200cm单架子 | | |  | | |
| 门形展架 | | 120cm X200cm单架子 | | |  | | |
| 易拉宝铝合金 | | PVC画面200cm X80cm | | |  | | |
| 易拉宝塑钢 | | PVC画面200cm X80cm | | |  | | |
| 丽屏展架 | | PVC板画面180cm X80cm | | | 单面：  双面： | 单面：  双面： | |
| 丽屏展架 | | PVC板画面100cm X200cm | | | 单面：  双面： | 单面：  双面： | |
| 丽屏展架 | | PVC板画面120cm X200cm | | | 单面：  双面： | 单面：  双面： | |
| 玻璃丽屏展架不锈钢底座 | | PVC板画面80cm X180cm | | | 单面：  双面： | 单面：  双面： | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 桁架购买 | 小于20㎡ |  | | | 大于等于20㎡ | | 桁架租赁 | 小于20㎡ | 单日租 | 续租 | | 大于等于20㎡ | 单日租 | 续租 | | | | | | | | |
| **旗帜** | | | | | | | |
| **项目** | **备注** | | | | |  | |
| 旗帜 | 6# | | | | |  | |
| 旗帜 | 5# | | | | |  | |
| 旗帜 | 4# | | | | |  | |
| 旗帜 | 3# | | | | |  | |
| 旗帜 | 2# | | | | |  | |
| 彩色旗帜（丝印） | 按采购人要求制作 | | | | |  | |
| 刀旗 | 100cm X50cm | | | | |  | |
| 120cm X70cm | | | | |  | |
| 三角旗 | 14\*21cm | | | | |  | |
| **项目** | **备注** | | | | |  | |
| 旗杆 | 不锈钢拉伸杆 | | | | |  | |
| 旗杆 | 竹竿 | | | | |  | |
| **不干胶刻字** | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | | |  | |
| 不干胶刻字 | | （20cm高/字）以下（含20cm） | | | |  | |
| 不干胶刻字 | | （20cm高/字）以上 | | | |  | |
| **单页设计** | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | | |  | |
| 宣传折页 | | 展开尺寸大小16开 | | | |  | |
| 画册、宣传册设计 | | 8P以内（含8P） | | | |  | |
| 8P以上 | | | |  | |
| 科室简单册子排版 | | 30个p以内A4 | | | |  | |
| 会场背景（LED） | | 按采购人要求制作 | | | |  | |
| 微信长图 | | 按采购人要求制作 | | | |  | |
| **钛金牌** | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | | |  | |
| 钛金牌、不锈钢牌 | | 60cmX40cm(1cm钛金板，侧厚2.5cm-3cm  单色印) | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
| 60cmX40cm(1cm钛金板，侧厚2.5cm-3cm  多色印) | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
| 钛金牌、不锈钢牌 | | 非常规尺寸(1cm钛金板，侧厚2.5cm-3cm  单色印) | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
| 非常规尺寸(1cm钛金板，侧厚2.5cm-3cm  多色印) | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
| 木底金箔纸奖牌 | | 60cm\*40cm | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
| 非常规尺寸（小于60\*40cm） | | | | 含安装： | |
| 不安装： | |
|  | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | | |  | |
| 袖章 | | 单色 | | | |  | |
| 袖章 | | 彩色 | | | |  | |
| 绶带 | | 普通 | | | |  | |
| 缎面 | | | |  | |
| 锦旗 | | 50\*70cm | | | |  | |
| 70\*90cm | | | |  | |
| 40\*60cm | | | |  | |
| 三角锦旗 | | 30\*50cm | | | |  | |
| **打印** | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | | |  | |
| 铜版纸打印 | | A4 157克铜版纸 | | | |  | |
| 铜版纸打印 | | A4 200克铜版纸 | | | |  | |
| 铜版纸打印 | | A4 250克铜版纸 | | | |  | |
| 铜版纸打印 | | A4 300克铜版纸 | | | |  | |
| 三角台牌 | | 过涂塑板A4画面 | | | |  | |
| 粉色纸会议台卡 | | 20cmX10cm | | | |  | |
| 铜版纸折叠会议台卡 | | 300克A4铜版纸打印折叠成三角台卡 | | | |  | |
| 打印过塑 | | A4 | | | |  | |
|  | |
| 打印过塑 | | 9X5以上，A5以下 | | | |  | |
|  | |
| **工作牌** | | | | | | | |
| **项目** | | **备注** | | **控制单价(元/套)** | | | |
| 大号（9.1cm\*12.8cm） | | 带外壳和挂绳或夹子 | | 塑料壳： | | 金属边框： | |
| 中号(8.5cm\*12cm) | | 塑料壳： | | 金属边框： | |
| 小号(7.2cm\*10.2cm) | | 塑料壳： | | 金属边框： | |
| **标签** | | | | | | | |
| 大标签A | | 车贴9cmX5cm以内(含9cmX5cm） | | | |  | |
| 大标签B | | 车贴9cmX5cm以上，A4以下( 含A4) | | | |  | |
| 小标签 | | 车贴(9cmX2.5cm以下，含9cmX2.5cm) | | | |  | |
| 打印过塑 | | 9cmx5cm以内(含9cmX5cm） | | | |  | |
| **横幅** | | | | | | | |
| 普通横幅 | | | 50cm-70cm高（含70cm） | | | | |
| 70cm-100cm高(100cm) | | | | |
| 100cm以上高 | | | | |
| 彩色横幅 | | | 70cm 高 | | | | |

中山大学附属第一医院广西医院写真喷绘、标识牌等宣传物料制作市场调研需求清单（二）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标识牌** | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 铝合金标识牌 | 1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理，贴墙安装 | ㎡ |  |
| 2 | 三层板标识牌 | 尺寸：550\*300mm；1、底板采用厚度为12mm安迪板（高密度型号）激光切割，2、表面第一层喷金属氟碳漆，5厘亚克力内容丝网印刷3、第二层采用亚克力激光切割成型4、亚克力和底板精工组装，5、安装方式：贴墙安装。 | ㎡ |  |
| 3 | 病房责任牌 | 1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理 | ㎡ |  |
| 4 | 不锈钢宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体logo；钢制龙骨；  2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；  3、专用金属面板烤漆丝印，图文uv高清打印，可更换画面。 | ㎡ |  |
| 5 | 铝合金宣传栏 | 边框为1.2mm厚专用铝合金型材，标题为专用铝合金面板经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷。底板为3mm铝塑板，（不含画面） | ㎡ |  |
| 6 | 吊式科室牌 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；双面不锈钢面板雕刻镂空背嵌透光2mm乳白亚克力面板，内置蓝景LED光源；5mm亚克力雕刻透光立体字；钢制龙骨、钢制预埋件、配定时开关。 | ㎡ |  |
| 7 | 科室亚克力门牌（小科室牌） | 1、8mm+5mm亚克力激光雕刻折弯成型，喷专用亚克力漆，丝网印刷，可更换内容。 | ㎡ |  |
| 8 | 分诊台桌面三角牌 | 1、3mm亚克力激光弯曲成型，2、内容版面部分采用1.2mm亚克力板丝印；3、表面第一层喷金属氟碳漆，第2-第3层为进口杜邦汽车烤漆；4、图文部分精工丝印处理；5、内容板块可自由拆装方便调整科室内容； | ㎡ |  |
| 9 | 卫生间牌 | 1、8mm亚克力面板雕刻造型表面烤漆，5mm亚克力面板；  2、激光雕刻、烤漆、丝网印刷等 | ㎡ |  |
| 10 | 温馨提示（禁烟、安静、防滑、禁拍） | 1、8mm亚克力面板雕刻造型表面烤漆，5mm亚克力面板；  2、激光雕刻、烤漆、丝网印刷等； | ㎡ |  |
| 11 | 电梯厅楼层索引牌 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体字；钢制龙骨；  2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；  3、专用金属面烤漆丝印，信息面板可更换； | ㎡ |  |
| 12 | 白板 | 铝合金汽车烤漆丝网标题、铝合金边框。内容丝网印刷处理，底板为可水性笔手写磁性白板 | ㎡ |  |
| 13 | 更换发光吊牌面板 | 5mm透明亚克力板切割成型，喷漆，雕刻透光立体字 | ㎡ |  |
| 14 | 铝合金标识牌修改 | 标识牌旧板拆换，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理，贴墙安装 | ㎡ |  |
| 15 | 50掀开灯箱（单面） | 50单面专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源。吊式安装 | ㎡ |  |
| 16 | 80掀开灯箱（单面） | 80专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源。吊式安装 | ㎡ |  |
| 80掀开灯箱（双面） | ㎡ |  |
| 17 | 100掀开灯箱（单面） | 100专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源。吊式安装 | ㎡ |  |
| 100掀开灯箱（双面） | ㎡ |  |
| 18 | 150掀开灯箱（单面） | 100专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源。吊式安装 | ㎡ |  |
| 150掀开灯箱（双面） | ㎡ |  |
| 19 | 护士之星评选栏 | 1.2mm厚专用铝合金边轨，经除油处理后喷汽车烤漆，底板为透明亚克力裱写真，表面配水晶盒（不含相片） | ㎡ |  |
| 20 | 亚克力夹画 | 5mm\*5mm透明亚克力板激光切割，倒边，画面为室内写真，广告钉安装（含广告钉含画面） | ㎡ |  |
| 21 | 单面灯箱 | 专用铝合金灯箱边框+亚克力 | ㎡ |  |
| 22 | 双面灯箱 | 专用铝合金灯箱边框+亚克力 | ㎡ |  |
| 23 | 室内单红5.0显示屏 | 定制 | ㎡ |  |
| 24 | P4室内全彩 | 定制 | ㎡ |  |
| 25 | 户外车贴 | 户外车贴，贴于外墙门头玻璃，高空作业 | ㎡ |  |
| 26 | 丝印 | 1. 病历夹、轮椅布面单色丝印 2. 按丝印底板的总尺寸计算 | ㎡ |  |
| 27 | 花园立牌 | 1、铝合金边框，面板为铝塑板贴反光膜，两边立柱为76圆管埋地安装（含泥沙等）  2、尺寸不限，柱子高度不不超过3米，（含埋地部分） | ㎡ |  |
| 28 | 提示立牌 | 1、不锈钢切割焊接成型，立杆为65圆管链接底盘1公分承重钢板  2、尺寸不限，柱子高度不不超过3米，（含埋地部分） | ㎡ |  |
| 29 | 立式宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体logo；钢制龙骨；  2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；  3、专用金属面板烤漆丝印，平面图uv高清打印，可更换画面；  4、侧安装5mm透明亚克力胶粘盒子放医院宣传册用；  5、锚栓固定于地面； | ㎡ |  |
| 30 | 户外提示牌 | 1、 国标1.5mm厚304#不锈钢折弯成型表面喷氟碳漆；  2、内容精工丝印； | ㎡ |  |
| 31 | 户外指示牌（人流车流指示） | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；不锈钢面板雕刻镂空背嵌透光5mm乳白亚克力面板，内置蓝景LED光源；5mm亚克力雕刻透光立体字；钢制龙骨、钢制预埋件、配定时开关。 | ㎡ |  |
| 32 | 室外宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；不锈钢面板雕刻镂空背嵌透光5mm乳白亚克力面板，内置蓝景LED光源；5mm亚克力雕刻透光立体字；（304#）钢制龙骨、钢制预埋件、配定时开关。 | ㎡ |  |
| 33 | 单面亚克力牌 | 1、5mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。  2、尺寸：10\*90mm以上 | ㎡ |  |
| 1、8mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。  2、尺寸：10\*90mm以上 | ㎡ |  |
| 34 | 单面亚克力牌 | 1、5mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。插槽部分2mm透明亚克力切割黏贴成型  2、尺寸：297\*420mm。 | ㎡ |  |
| 1、8mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。插槽部分2mm透明亚克力切割黏贴成型  2、尺寸：297\*420mm。 | ㎡ |  |
| 35 | 双面水晶三角牌 | 5mm透明亚克力板激光切割，院标丝网印刷，小插槽为3厘透明亚克力切割黏贴成U型槽 | ㎡ |  |
| 36 | 双面水晶  三角台牌水晶插槽 | 1. 制作材料为2.5mm透明亚克力切割黏贴成U型槽，大小按院方输液小卡片尺寸。 2. 尺寸为：45\*45mm | 个 |  |
| 37 | 户外不锈钢、金属（美陈） | 1、不锈钢和镀锌板切割焊接成型、精工焊接造型，2、汽车烤漆3、标题文字采用pvc立体字 4、文字内容丝印 | ㎡ |  |
| 38 | 户外pvc造型立牌 | 泡沫填充，pvc板，镀锌板裁型围边，方通框架加pvc底板喷漆 | ㎡ |  |
|  | | | |  |
| 1 | 电雕刻板 | 宽度2公分以上；双色板电脑雕刻 | cm² |  |
| 2 | 人名牌 | 1.5mm透明亚克力板丝印 | cm² |  |
| 3 | 单面PVC卡 | 尺寸：30\*40mm以上；1mmPVC丝网印刷 | cm² |  |
| 4 | 双面PVC卡 | 尺寸：30\*40mm以上；1mmPVC丝网印刷 | cm² |  |
|  | | | |  |
| 1 | 门头牌 | 规格：170\*90mm；用铝合金椭圆底座 |  |  |
| 2 | 床头牌 | 1、规格：170mm\*120mm；  2、1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容双层双色板电脑雕刻处理 |  |  |
| 3 | 温馨提示牌12槽 | 1、规格：332\*120mm； 2、2.7cm宽插槽；  3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+12个插槽 |  |  |
| 4 | 温馨提示牌10槽 | 1、规格：278\*120mm； 2、2.7cm宽插槽；  3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+10个插槽 |  |  |
| 5 | 温馨提示牌8槽 | 1、规格：224\*120mm； 2、2.7cm宽插槽；   1. 铝合金汽车烤漆丝网印刷+8个插槽 |  |  |
| 6 | 温馨提示牌6槽 | 1、规格：170\*120mm； 2、2.7cm宽插槽；  3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+6个插槽 |  |  |
| 7 | 三角双面挂画架（黑色） | 定制（材质没有要求） |  |  |
| 8 | 单面海报架 | 版面尺寸600\*800mm；铝合金材料定制 |  |  |
| 9 | 亚克力胸牌1 | 直径4.5公分；定制 |  |  |
| 10 | 亚克力胸牌2 | 直径3.2公分；定制 |  |  |
| 11 | 磁性名字牌 | 尺寸：50\*30mm；磁粒（定制） |  |  |
| 12 | 磁性床号牌 | 尺寸：30\*30mm；磁粒（定制） |  |  |
| 13 | 床头牌 | 尺寸：300\*160mm；1、3厘透明亚克力切割三层亚克力激光切割成型，汽车烤漆2、图文丝网印刷 |  |  |
| 14 | 床头牌 | 尺寸：300\*180mm；1、3厘透明亚克力切割三层亚克力激光切割成型，汽车烤漆2、图文丝网印刷 |  |  |
| 15 | 病房门口号牌 | 尺寸：350\*230mm；1、底板采用厚度为12mm安迪板（高密度型号）激光切割，2、表面第一层喷金属氟碳漆，5厘亚克力内容丝网印刷3、第二层采用亚克力激光切割297成型4、亚克力和底板精工组装，5、安装方式：贴墙安装。 |  |  |
| 16 | 更换电源器 | 300w+5v、400w+12v 含安装费，非高空安装 | 块/个 |  |
| 17 | 更换电源器 | 300w+5v、400w+12v 含安装费，高空安装 | 块/个 |  |
| 按高度（厘米）计算的标识牌 | | | |  |
| 1 | L型铝合金台牌 | 高度10.5cm；铝合金 | cm |  |
| 2 | 5厘透明亚克力L型台牌 | 5mm透明亚克力板激光切割，热弯工艺，内框可放卡片高度150mm | cm |  |
| 3 | 水晶床头盒子 | 尺寸：70\*90mm以上；2mm亚克力底板+2mm亚克力插槽 | cm |  |
| 4 | 立体字 | 每字3cm以上；20mmPVC电脑雕刻喷漆 | cm |  |
| 每字3cm以上；15mmPVC电脑雕刻喷漆 | cm |  |
| 每字3cm以上；12mmPVC电脑雕刻喷漆 | cm |  |
| 5 | 水晶立体字 | 2cm以上；15mm透明亚克力板激光切割成型，按指定颜色喷漆 | cm |  |
| 2cm以上；12mm透明亚克力板激光切割成型，按指定颜色喷漆 | cm |  |
| 6 | 背光发光字 | 亚克力材料雕刻成型，内置高亮LED灯。背面亚克力底座，正背面发光 | cm |  |
| 7 | 发光字 | 1m以下，1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，汽车烤漆，字体内焊钢架加固支撑，9MM灯珠，蓝景牌，晶元芯片 | m |  |
| 8 | 发光字 | 1m以上，1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，汽车烤漆，字体内焊钢架加固支撑，9MM灯珠，蓝景牌，晶元芯片 | ㎡ |  |
| 9 | 精工字 | 1m以下，面板采用激光切割不锈钢，不锈钢激光焊接围边，底板采用pvc雕刻，内置LED防水条形模组光源 | m |  |
| 10 | 精工字 | 1m以上，面板采用激光切割不锈钢，不锈钢激光焊接围边，底板采用pvc雕刻，内置LED防水条形模组光源 | ㎡ |  |
| 11 | 铁板字 | 铁皮激光切割成型，喷漆烤漆，打磨修边，抛光处理，高空作业安装 | m |  |
| 12 | 户外发光导向标识 | 1.2mm厚不锈钢激光切割成型，喷汽车烤漆，面板为透明亚克力丝印，内置光源，立地安装 | ㎡ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化宣传展板项目明细单 | | | |
| **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** |
| 文化宣传展板 | 1、底板造型采用厚度为15mm安迪板（高密度型号）激光切割。  2、表面第一层喷金属氟碳漆，第2-第3层为进口杜邦汽车烤漆。  3、部分图文采用厚度为3mm亚克力，镀锌板，激光切割UV喷印。 | ㎡ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | | | |
| **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** |
| 维修人工 | 维修旧物料 | 人/天 |  |
| 安装人工 | 只安装不制作物料 | 人/天 |  |
| 拆旧人工 | 拆除旧物料 | 人/天 |  |
| 吊车租赁 | 吊车 | 辆/天 |  |
| 高分子材料车贴 | 高分子材料车贴UV印 | ㎡ |  |
| 高分子材料车贴过膜 | 高分子材料车贴过膜UV印 | ㎡ |  |
| PVC+UV | 3mm | ㎡ |  |
| PVC+UV | 8mm | ㎡ |  |
| PVC+UV | 10mm | ㎡ |  |
| PVC+UV | 12mm | ㎡ |  |
| PVC+UV | 15mm | ㎡ |  |
| PVC+UV | 20mm | ㎡ |  |
| 亚克力UV | 3mm | ㎡ |  |
| 亚克力UV | 5mm | ㎡ |  |
| 亚克力UV | 10mm | ㎡ |  |
| 亚克力UV | 15mm | ㎡ |  |
| 亚克力UV | 20mm | ㎡ |  |
| 钥匙环 | 铁制钥匙环 | 个 |  |
| 气球布置装饰 | 按采购人需求用若干尺寸气球布置装饰 | ㎡ |  |
| 珠光纸彩印 | A4，300克珠光纸彩印 | 张 |  |
| 门诊诊室牌 | 150\*250mm，5层亚克力叠加，异形UV印刷 | 块 |  |
| 电梯内索引 | 亚克力导轨，亚克力插条，亚克力底板UV印刷 | ㎡ |  |
| 木框装裱字画 | 木框装裱字画 | ㎡ |  |
| 亚克力工作牌 | 亚克力+PP塑料外壳，内芯PVC卡片 | 个 |  |

备注：以上所有内容在市场调研时所报的清单综合单价，指完成清单中一个规定计量子目所需的全部费用，包括但不限于人工费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费、总包单位管理费以及投标人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间（养护期间）的全部费用。