|  |
| --- |
| **中山大学附属第一医院广西医院直饮水机参数需求表** |
| **序号** | **物资名称** | **参考品牌** | **规格、材质说明** | **数量** | **单位** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **参考图示** |
| 1 | 直饮水机 | 史密斯、本源、中迪、安吉尔 | 1、出水种类热水、冰水2、滤芯组合PP棉+颗粒活性炭+反渗透RO膜+纳米晶须后置活性炭3、适用人数5-30人4、制水能力制热水能力：≥90℃ 20L/h （3.5L不锈钢热罐）5、制冷水能力：≤15℃ 0.7L/h（0.6L电子冰胆）6、设备尺寸(宽\*厚\*高)360\*360\*1170mm7.制热迅速，双重防漏，安全有保障，取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；8.纳米晶须活性炭，有效抑制大肠杆菌； | 3 | 台 | 4500 | 13500 |  |
| 合计（元） | 13500 |  |
| 备注：单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。 |