**中山大学附属第一医院广西医院公共实验室、大会议室用电线路安装设计项目需求**

一、项目概况（包括但不限于）：

1、从配电房内3D12(联络柜4C2开关引1回WDZ-YJY-4X150+1x70平方电缆至一层大会议室。

2、从配电房内4D2(出线柜)429开关引1回电WDZ-YJY-4X150+1x70平方电缆至一层大会议室。

3、从负一层放射科配电房引1回WDZ-YJY-4x120+1x70平方

至公共实验室配电箱。

1. 大会议室配电箱1个、公共实验室配电箱1个。

二、要求的资质：

建筑行业(建筑工程)乙级以上的设计资质或相关的电力设计资质

1. 要求出具的内容：完整、准确的施工图纸（符合国家规范并盖章的蓝图和CAD图）、工程量清单和工程造价（要求提供博奥版本）
2. 结算方式：包干价结算
3. 勘查现场联系：5722301